|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Вальцовые плющилки и дробилки от завода ROmiLL (2021 г.)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Модель** | | **Производительность при измельчении, т/ч** | | | **Minimum мощность от ВОМ трактора, л.с.** | | **вес, кг** | **объем бунке-ра, м³** | | **расход топли-ва, л/т** | | **Габариты в транспортном положении, мм** | | | | | **Цена с НДС, евро** | |
| **грубом** | **мелком** | | **длина** | | **ширина** | **высо-та** | |
| ***Передвижные вальцовые плющилки влажного зерна*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| М1 | | 28 | 20 | | 60 | | 2960 | 3,1 | | 0,4-0,5 | | 3550 | | 2450 | 2980 | | 85 145 | |
| М1 стац-ная | | 28 | 20 | | 60 | | 2650 | 3,1 | | 0,4-0,5 | | 3200 | | 2250 | 2700 | | 81 427 | |
| М2 | | 56 | 40 | | 120 | | 5600 | 9,0 | | 0,4-0,5 | | 5220 | | 2450 | 3630 | | 146 421 | |
| М2 стац-ная | | 56 | 40 | | 120 | | 5150 | 9,0 | | 0,4-0,5 | | 4350 | | 2490 | 3250 | | 140 913 | |
| М2 Plus | | 84 | 60 | | 160 | | 6200 | 9,0 | | 0,4-0,5 | | 5720 | | 2450 | 3560 | | 188 970 | |
| ***Передвижные вальцовые плющилки влажного зерна с прессом*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CP1 Little | | 21 | 10 | | 70 | | 1820 | 2,8 | | 0,7-0,9 | | 4125 | | 1990 | 2400 | | 55 355 | |
| СР1 Simple | | 28 | 20 | | 100 | | 2030 | 3,2 | | 0,7-0,9 | | 4325 | | 1990 | 2400 | | 66 693 | |
| СР1 | | 28 | 20 | | 100 | | 2870 | 3,7 | | 0,7-0,9 | | 5130 | | 2400 | 2895 | | 95 610 | |
| CP2 | | 56 | 40 | | 160 | | 4950 | 3,0 | | 0,7-0,9 | | 6110 | | 2540 | 3380 | | 162 119 | |
| CP2 Plus | | 84 | 60 | | 200 | | 6200 | 3,0 | | 0,7-0,9 | | 6280 | | 2430 | 3690 | | 189 659 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Модель** | **Производи-тельность, т/ч** | | **Мощность электродвигателя (3х400 В, 50Гц), кВт** | | **вес, кг** | | | **Габариты в транспортном положении, мм** | | | | | | | **Цена с НДС, евро** | |
| **длина** | | **ширина** | | **высота** | | |
| ***Вальцовые дробилки*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S100 | 0,9 | | 2,2 | | 163 | | | 1100 | | 840 | | 1523 | | | 11 365 | |
| S300 | 2,6 | | 7,5 | | 478 | | | 940 | | 623 | | 800 | | | 18 335 | |
| S600 | 9,0 | | 18,5 | | 993 | | | 1200 | | 1210 | | 1340 | | | 33 106 | |
| S900 | 20,0 | | 37,0 | | 1387 | | | 1460 | | 1210 | | 1480 | | | 48 074 | |
| S1200 | 25,0 | | 45,0 | | 1712 | | | 1800 | | 1320 | | 1560 | | | 60 271 | |
| ***Вальцовые плющилки*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M100 | 0,5 | | 2,2 | | 163 | | | 1100 | | 840 | | 1523 | | | 11 365 | |
| M300 | 1,8 | | 5,5 | | 478 | | | 940 | | 623 | | 800 | | | 18 335 | |
| M600 | 4 | | 11 | | 998 | | | 1200 | | 1210 | | 1340 | | | 33 106 | |
| M900 | 6 | | 18,5 | | 1375 | | | 1460 | | 1210 | | 1480 | | | 48 074 | |
| M1200 | 9 | | 22 | | 1705 | | | 1800 | | 1320 | | 1560 | | | 60 271 | |
| ***Дробилки гранул*** | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| SG600 | 9 | | 11 | | 926 | | | 1200 | | 1210 | | 1340 | | | 32 789 | |
| SG900 | 20 | | 15 | | 1140 | | | 1460 | | 1210 | | 1480 | | | 47 441 | |
| SG1200 | 30 | | 18 | | 1209 | | | 1800 | | 1320 | | 1560 | | | 59 321 | |
| ***Дробилки рапсовых семян*** | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| SR600 | 5 | | 15 | | 956 | | | 1200 | | 1210 | | 1340 | | | 32 789 | |
| SR900 | 9 | | 30 | | 1332 | | | 1460 | | 1210 | | 1480 | | | 47 441 | |
| SR1200 | 12 | | 37 | | 1679 | | | 1800 | | 1320 | | 1560 | | | 59 321 | |
| ***Плющилки солода*** | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| MS100 | 0,7 | | 2,2 | | 163 | | | 1100 | | 840 | | 1523 | | | 11 365 | |
| MS300 | 1,8 | | 5,5 | | 478 | | | 940 | | 623 | | 800 | | | 18 335 | |
| MS600 | 4 | | 11,0 | | 998 | | | 1200 | | 1210 | | 1340 | | | 33 106 | |

* Гарантия на работу оборудования– 12 месяцев
* Срок поставки 45 рабочих дней, поставка осуществляется со склада г. Смоленск, РФ
* Условия оплаты: 30% предоплата, 70% по готовности товара к отгрузке с завода
* Стоимость указана с учетом монтажа, ввода в эксплуатацию и обучения персонала